2022安全生产月--安全生产知识竞赛

 PPE劳保（选择、判断）

一、选择题

1、关于安全帽，下列说法错误的是( D )。

A、每天检查表面是否有凹痕或裂痕；

B、查看安全帽挂带的磨损，衬垫丢失或损坏，须替换；

C、定期用温和的肥皂水清洗 （绝对不能使用溶剂清洁）；

D、安全帽在严重撞击并损坏后没有必要更换

2、大气中含氧量少于（ D ）时，人会死亡。

A、19.5%           B、12%            C、10%            D、8%

3、下列哪种不属于我国法定尘肺（ D  ）。

A、矽肺             B、电焊工尘肺      C、铸工尘肺        D、肺结核

4、关于呼吸防护用品，下列说法错误的是（ B ）。

A、不要将呼吸器放在污染环境中；

B、组装好后，放在干净的塑料袋中，保存在个人工具或指定位置：清洁、潮湿的地方；

C、检查各零部件的状况，更换损坏部件；

D、检查滤盒，如必要则更换。

5、下列关于劳保用品使用说法错误的是（ D ）

A、员工必须按要求妥善保管和正确使用，确保防护性能完好。

B、凡从事多种作业的工种，按主要工作岗位发给劳保用品。

C、劳保用品必须按时足额发放，不得以任何名义克扣。

D、劳保用品可以按员工自身需求佩戴。

二、判断题

1、劳保用品用于劳动保护，不得转让、买卖。               （ √ ）

2、班组发放的劳保用品（如安全带、雨衣、雨鞋等），可以上班时使用，也可以带离岗位。                                           （ × ）

3、岗位调整或者变更工种，应收回原工种劳保用品，并根据新工种发放标准发放。                                                 （ √ ）

4、如果当地法律、法规在个人劳动防护用品方面的相关规定比本制度更加严格，则以当地法律、法规为准。                             （ √ ）

5、凡病、伤、事假、产假等连续休息三个月以上者，应延长使用期限。脱产学习人员，在学习期间不发放劳动防护用品。               （ √ ）

6、各部门/分厂根据新进公司员工安全教育合格后的三级安全教育卡由负责领用人员统一到设备物资部库房或本单位发放部门领取。            （ √ ）

7、员工工作岗位变动后，不需要按新的工作岗位重新发放符合新岗位要求的劳动防护用品，直接使用原来的劳保用品。                  （ × ）

8、各部门/分厂根据自己的实际情况制定《员工个人劳动防护用品管理发放规定》，由技术改造部审核。                               （ × ）

9、公司规定各部门/分厂应确定各岗位人员劳动防护用品的发放范围、标准等，并确保向其提供保护用品。                              （ √ ）  

10、公司规定设备物资部库房负责劳动防护用品的采购，健康安全环保部对采购质量进行检查。                                              （ √ ）

11、施工工人安全帽和摩托车头盔可以通用。                  （ × ）

12、享受因工伤残保险的职工就算违法犯罪也不能被企业开除。  （ × ）

13、防护用品只要舒适和方便，质量是其次。                  （ × ）

14、企业与职工签订招工合同中明确注明“工伤概不负责”属违法行为。（ √ ）

15、安全带正确挂扣是低挂高用。                             ( × )

16、对安全用具要保证安全可靠性，且必须符合国家规定的标准，不准购买和使用不符合国家标准的质次低劣的防护用品。                （ √ ）

17、个体防护用品只能作为一种辅助性措施，不能被视为空置危害的主要手段（ √ ）

18、各部门/分厂根据自己的实际情况制定《员工个人劳动防护用品管理发放规定》，由技术改造部审核。                               （ × ）

19、凡病、伤、事假、产假等连续休息三个月以上者，应延长使用期限。脱产学习人员，在学习期间可以发放劳动防护用品。              （ × ）

20、所有员工，在驾驶任何移动设备（如叉车、装载机等）时，或者在驾驶或前排乘坐任何车辆（如运输车辆、班车、汽车、出租车等）时，作业和行驶过程中，必须自始至终的系好安全带。          （ √ ）

 消防知识（选择、判断）

选择题

1、以下几种逃生方法中，( C )是不正确的。 

A、用湿毛巾捂着嘴巴和鼻子 

B、弯着身子快速跑到安全地点 

C、躲在床底下，等待消防人员救援 

D、向木质家具及门窗泼水防止火势蔓延

2、火灾中对人员威胁最大的是( B )，因此，首先应该做好防护再逃生。

A、火       B、烟气      C、可燃物      D、温度

3、下列(  A  )是扑救精密仪器火灾的最佳选择。   

A、二氧化碳灭火器           B、干粉灭火器

C、泡沫灭火器               D、水

4、用灭火器灭火时，灭火器的喷射口应该对准火焰的( C )。  

A.上部      B.中部      C.根部      D、火苗的外围

5、灭火器的压力表指针指在（C）位置时，压力为正常 。

A、红区      B、黄区        C、绿区      D、蓝区 
二、判断题

1、泡沫灭火器可用于带电灭火。（×）

2、物质的燃点越低、越不容易引起火灾。（×）

3、使用过的油棉纱、油手套等沾油纤维物品以及可燃包装，应放在安全地点，且定期处理。(√)  

4、火场上扑救原则是先人后物、先重点后一般、先控制后消灭。（√）

5、凡是设有仓库或生产车间的建筑内，不得设职工集体宿舍。（√）

6、消防通道的宽度不应小于4米。（√）

7、在特殊情况下，单位和个人可以挪用、拆除、埋压、圈占消火栓，临时占用消防通道。
（×）

8、安装在爆炸危险场所的灯具应是防爆型的。(√) 

9、灭火器材设置点附近不能堆放物品，以免影响灭火器的取用。(√)

10、凡是能引起可燃物着火或爆炸的热源统称为点火源。（√）

 危险作业（选择、判断）

选择题

1、不准在( D )的设备上进行焊接答案。
    A. 带有压力    B. 带电    C. 高空    D. 带有压力或带电

2、使用中的氧气瓶和乙炔瓶应( B、C )氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于5m，气瓶的放置地点，不准靠近热源，应距明火10m以外。

A. 水平放置    B. 垂直放置     C. 固定起来    D. 任意放置

3、遇到什么天气不能从事高处作业( A )

　　A．6级以上的风天和雷暴雨天    B．冬天     C.35度以上的热天

4、任何高处作业，第一步要做的是 ( B ) 

   A．工作许可     B．风险分析     C．检查安全带 

5、在进行高空作业时，安全带应（ B ） 

A、低挂高用      B、高挂低用     C、平挂平用

6、通常进入受限空间须配备的设备有：（A B C）

气体测试仪器

通风设施

220v强光灯

救援吊具

7、以下哪种是监护人的职责（A B C）

始终掌握在受限空间内人员的情况，与进入者保持沟通；

意外时进入受限空间救援

防止未经授权的人员进入； 

启动撤离行动

8.关于受限空间进入的培训描述正确的是：（ B C）

原有的受限空间危害有变化时不需重新培训

员工知识或技能不够时应再次培训

至少应保留员工的最近一次培训记录

9、在金属设备内和特别潮湿作业场所作业，其安全灯电压应为：（ C ）

A36V,  B24V,   B 12V  D以上都可

10、出现以下哪些情况时应从受限空间撤离？（ A B C）

发生火灾

出现危险气体

紧急警报响起

二、判断题
在一定条件下，固定动火区域内的动火作业，可不办理动火许可证（√）

动火作业证只能由安全管理人员申请办理。（×）

氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于5m。（√）

氧气瓶和乙炔气瓶的放置地点，不准靠近热源，距明火10m以外。（√）

所有受限空间都应该有警示标识。（  √ ）

为了保证不窒息，可以直接向受限空间输送纯氧。（×  ）

委托承包商从事受限空间工作时，应当告知承包商受限空间的危险。（√  ）

夜间为了补充能量和节省时间，监护人应该给进入受限空间的作业人员去取夜宵。（×）

当无法确定是否是受限空间时，不按进入受限空间作业进行管理。（×）

受限空间作业范围改变时，应重新办理许可证。（  √ ）

 电气部分（选择）

选择题

绝缘电阻检测，电焊机每（B）至少进行一次，手持电动工具每（　　）必须进行一次，移动电气设备应每（　　）进行一次。

A　半年、季度、半年　　B　半年、季度、季度　　C　季度、季度、半年　　D　季度、月、月

I类手持电动工具（单相）宜采用（　B　）多股铜芯橡套软线。

A　两芯　　B　三芯　　C　四芯

焊机二次回路线的接头可采用（　C　）方式。

A　搭接　　B　缠绕　　C　压接

动力箱、柜、板前方一般（　A　）m的范围内不能有障碍物。

A　1.2　　B　1　　C　0.8　　D　0.5

焊机一次线必须采用三芯（四芯）铜芯橡胶电线，其接线长度不允许超过（　B　）m。

A　2　　B　3　　C　6　　D　15

手持式电动工具、移动电气设备的电源线必须用橡套软线（橡胶电缆），长度不得超过（　6　）m，且中间不能有接头及破损。

A　2　　B　3　　C　6　　D　15

PE线必须使用（　　）电线，N线使用（　D　）电线。

A　绿色、黄色　　B　绿色、黑色　　C　 绿黄双色、绿色　　D　绿黄双色、蓝色

用电设备设施的开关按钮中，红色按钮代表（　A　），绿色按钮代表（　　　）。 

A　停止　启动　　B　启动　停止

以下哪种电流途径的触电方式最危险？（　A　）

A　左手到胸部　　B　右手到右脚　　C　左脚到右脚　　D　臀部或背部到脚

发现有人触电，采取的措施不正确的是（　A　）。

A　立即用手去抱触电者到空气新鲜的地方进行抢救

B　先拉开开关或拔出插关，再进行抢救

C　可用有绝缘柄的电工钳或干燥木柄斧头切断电源线，再抢救

D　若触电者衣服干燥，又未紧缠在身上，可用手抓住其衣服，将其拉离电源。但不能触及皮肤及鞋子。

 职业卫生（选择、判断）

选择题

1、用人单位应当在产生严重职业病危害因素的作业岗位的醒目位置，设置(  B  )和中文警示说明。  

   A、公告栏；B、警示标识；C、安全标语 

2、作业场所操作人员每天在连续接触噪声8小时，噪声声级限值为(  C ) dBA 

   A、115； B、75； C、85。 

3．可吸入性粉尘的粒径为( B ) 

   A、1-5毫米   B、1-5微米   C、1-5纳米    D、1-5厘米

4．生产性噪声不包括( D )。 

   A、空气动力噪声   B、机械噪声  C、电磁噪声  D、空气传播噪声 

5、职业病指（ B ） 

   A、劳动者在工作中所患的疾病    

   B、用人单位的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病 

  C、工人在劳动过程中因接触粉尘、有毒、有害物质而引起的疾病     

   D、工人在职业活动中引起的疾病 

6、粉尘作业时必须佩戴（ B ）。 

   A 棉纱口罩  B防尘口罩  C 防毒面具  

7.依据生产性粉尘的性质可将其分为3类，这3类中不包括（ C ）。 

   A.无机粉尘     B.有机粉尘     C.矿物性粉尘    D.混合性粉尘 

8.粉尘对人体可有以下作用。（ E ）
A．致纤维化         B．刺激           C．中毒
D．致敏                   E．以上全部传播噪声

9、下列控制措施中不属于从源头控制粉尘危害的措施是（ A ）。 

   A.佩戴防尘护具   B.湿式作业    C.密闭   D.改革工艺过程

10、用人单位应当定期对( B )进行职业病危害因素检测、评价。

A．生活区  B.工作场所  C.设施设备    D.生产区 

二、判断题
1、我国职业病防治工作的基本方针是“预防为主、防治结合”。（ √  ）

2、用人单位应当定期对工作场所进行职业危害因素检测、评价。（ √ ）

3、劳动者有权利拒绝没有职业危害防护的作业。（ √ ） 

用人单位有关管理人员、劳动者可以不接受职业卫生培训。（×）

5、噪声对神经系统、心血管系统及对全身其他功能也有不同的伤害。（√）

6、我们公司电焊工岗位作业量少，偶尔焊接作业可以不佩戴劳动防护用品。（×） 

7、噪声对神经系统、心血管系统及对全身其他功能也有不同的伤害。（√）

8、劳动者与用人单位签订劳动合同（含聘用合同）时，有权了解工作过程中产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等，并要求在劳动合同中写明。（√） 

9、防噪耳塞用金属或塑料做成外壳，在边缘上衬柔软的材料，增加密闭性，可减低噪声10～20dB。（×）
10、疑似职业病病人诊断或者医学观察期间，经领导同意，用人单位可以解除或终止于其订立的劳动合同。（×）

 第六部分   应急知识（选择、判断）

选择题

1、当被烧伤时,正确的急救方法应该是( A )。 

A、以最快的速度用冷水冲洗烧伤部位 

B、立即用嘴吹灼伤部位 

C、包扎后去医院诊治

D、涂擦消炎药

2、创伤现场急救技术是（ A）

A、止血、包扎、固定、搬运  

B、止血、包扎、固定、等待医护人员   

C、止血、包扎、等待医护人员   

D、止血、固定、等待医护人员

3、在厂区发生突发事件时，我们应该(  B )

A、立即离开工作岗位回家

B、关水、关电、关气，并到紧急集合点集合

C、不关心，继续工作

D、等待领导安排

4、发现有人触电后，应立即切断电源，同时用木棒、皮带、（ D ）等绝缘物品挑开触电者身上带电物品。

A、铁棒        B、铜棒 　   　C、玻璃    D、橡胶制品  

5、在高温场所，作业人员出现体温在39℃以上，突然昏倒，皮肤干热、无汗等症状,应该判定其为( B )。

A、感冒    B、重症中暑    C、中毒    D、发烧

二、判断题
1、保险丝熔断，应及时更换，但不能用铜、铁、铝丝代替。（ √ ）

2、高楼失火时，应迅速坐电梯下楼逃生。（×）

3、应急处置与救援,是应对突发事件工作的核心环节,应当坚持“先避险,后抢险,先救人,再救物,先救灾,再恢复”的原则（√）

4、炒菜油锅着火时，应迅速用水浇灭。（ × ）

5、煤气中毒后，人往往会头晕、恶心、呕吐、心慌、皮肤苍白、意识模糊，严重者会神志不清、牙关紧闭、全身抽搐、大小便失禁、面色口唇出现樱红色、呼吸和脉搏增快。（ √ ）

第七部分   法律法规知识（填空）
1、事故隐患排查治理暂行规定中所称的安全生产事故隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 

2、事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 
3、任何单位和个人发现事故隐患，均有权向安全监管监察部门和有关部门报告
4、生产经营单位是事故隐患排查、治理和防控的责任主体。

5、生产经营单位应当保证事故隐患排查治理所需的资金，建立资金使用专项制度。

6、生产经营单位应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。
7、伤亡事故是指企业职工在生产劳动过程中，发生的人身伤害、急性中毒。

8、永久性部分失能伤害：指伤害及中毒者肢体或某些器官部分功能不可逆的丧失的伤害；永久性全失能伤害指：除死亡外，一次事故中，受伤者造成完全残废的伤害。

9、致害物指：直接引起伤害及中毒的物体或物质
10、不安全状态指：能导致事故发生的物质条件；不安全行为指能造成事故的人为错误。

11、安全生产法是为了加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济发展。
12、经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。
13、从业人数100人以下应该配备安全管理机构或兼职安全管理人员。
14、生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。
15、从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。
16、本市安全生产管理应当以人为本，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，建立健全以生命安全为核心的安全生产责任体系和物质技术保障体系，保障城市安全运行，促进首都安全发展。
17、劳务派遣形式用工的，劳务派遣单位应当对劳务派遣人员进行必要的安全生产教育和培训；用工单位应当对劳务派遣人员进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。
18、新招用的从业人员上岗前接受安全生产教育和培训的时间不得少于24学时；换岗的，离岗6个月以上的，以及生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的，均不得少于4学时。
19、生产经营单位应当按照国家有关规定，明确本单位各岗位从业人员配备劳动防护用品的种类和型号，为从业人员无偿提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，不得以货币形式或者其他物品替代。购买和发放劳动防护用品的情况应当记录在案。
20、从业人员有权对本单位安全生产工作和有关职业安全健康问题提出批评、检举、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。
21、生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设备上设置明显的安全警示标志。

22、公司员工安全生产教育培训每年不少于8学时。

23、我们单位的安全生产管理部门是设备物资部。

24、生产部门的相关班组每月向设备物资部安全管理员报送一次岗位点检表。

25、安全生产三违指的是违反操作规程、违反劳动纪律、违章指挥。
2022年“安全生产月”活动竞赛题库

“落实安全责任，推动安全发展”
一、通用单选题：（计240个）

1．我国职业病防治工作的方针是：（  C  ）

A 以人为本，标本兼治  B安全第一，预防为主  C预防为主，防治结合

2、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》要求，加强企业生产技术管理，因安全生产技术问题不解决产生重大隐患的，要对企业（  C  ）给予处罚；发生事故的，依法追究责任。

A、岗位工作人员   B、当事人  C、主要负责人、主要技术负责人和有关人员

3、用人单位应（  A  ）对工作场所进行职业病危害因素检测、评价，检测、评价结果存入用人单位职业卫生档案。

A定期          B不定期          C每月

4、下列哪些不属于特种设备（D）：

A：起重机械 B：电梯
 C:厂内机动车辆 D:刨床 

5、TSG Q5001《起重机械使用管理规则》规定：在用起重机械至少（B）进行一次日常维护保养和自行检查。

A：15天  B：每月   C每季度  D每年

6．《安全生产法》规定，生产经营单位使用被派遣劳动者的，应将被派遣劳动者纳入本单位从业人员（A）。
A、统一管理 B、分别管理 C、由派遣单位管理

7．《安全生产法》第十八条规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有六个方面的职责，其中最重要的一条是（B）。

A保证安全生产投入的有效实施  B建立、健全本单位安全生产责任制      C及时、如实报告生产安全事故

8、可燃性混合物的爆炸上限越高，则燃爆危险性越大，是因为（D. 　）。

　　A．爆炸极限范围越宽

　　B．爆炸下限越小

　　C．少量可燃物泄漏则有爆炸危险

　　D．少量空气进入容器管道内则有爆炸危险。

9、企业内车辆安全驾驶应严格遵守各种安全标志，试车时应做好(A)，悬挂试车牌照，不得在非指定路段试车。

   A． 安全监护    B． 现场保护    C． 安全管理

10、企业所设置的“专职安全管理人员”是指（A）。

A专门负责安全生产管理工作的人员  B负责设备管理、环境保护工作的人员     C负责技术、设计工作的人员

11、清扫爆炸性粉尘时应(A)。

    A采用负压方式，禁止使用压缩空气进行吹扫

    B使用压缩空气进行吹扫

    C采用正压吹扫

12．气焊施工现场的乙炔瓶与火源的距离不得少于（  B　）。
　　A．5m    B．10m　C．15m　D．20m
13．在需要设置安全防护装置的危险点，使用安全信息（ C　）安全防护装置。
　　A．可以代替设置　B．没必要设置
　C．不能代替设置　D．可以设置也可以不设置
14．安全带是进行高处作业人员预防坠落伤亡的个体防护用品，其正确使用方法是（ B　）。
　　A．低挂高用　　B．高挂低用　
C．水平挂用　　D．钩挂牢靠，挂位不受限制
15、下列表述不正确的是（C） 

A.生产经营单位作出涉及安全生产的经营决策，应当听取安全生产管理人员的意见。 

B.生产经营单位制定或者修改有关安全生产的规章制度，应当听取工会的意见。 

C.有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于职工安全生产培训。 

D.生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。”标准或者行业标准规定的安全生产条件

16、在有爆炸性粉尘的作业场所进行检维修作业，（A）。 

   A应当完全停止生产系统，禁止边生产，边维修

   B可以只停止检修部件的运行，以便不影响生产效率。

   C只要生产运行不影响检修，可以边生产，边维修

17、因事故导致严重的外部出血时，应（　Ｂ　）。 
Ａ、清洗伤口后加以包裹 Ｂ、用布料直接包裹，制止出血 Ｃ、用药棉将流出的血液吸去
18、正确佩戴安全帽有两个要点：一是安全帽的帽衬与帽壳之间应有一定间隙；二是（　Ａ　）。
Ａ、必须系紧下鄂带　　 Ｂ、必须时刻配带　　Ｃ、必须涂上黄色
19、《职业病防治法》规定（B）必须依法参加工伤保险。

     A单位职工  B用人单位  C劳动者

20、用人单位应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的（A），负责本单位的职业病防治工作。

    A职业卫生管理人员   B 应急管理人员  C工会督察员

21、负有安全生产监督管理职责的部门对安全生产的事项进行审查、验收时，要求生产经营单位购买其指定品牌，或者购买指定生产、销售单位的安全设备、器材或者其他产品。这种错误行为属于（A）。

A滥用职权        B破坏公平竞争     C侵犯生产经营自主权

22．新安法规定，生产经营单位的（  ）对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，（  ）不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。（ A ）

A、主要负责人  终身  B、主要负责人 十年

C、直接责任人  终身  D、主要负责人 五年

23、不依法保证安全生产所必需的资金投入，导致发生生产安全事故，尚不够刑事处罚的，对生产经营单位的主要负责人给予（C）处分。

A降级           B降职             C撤职

24、生产经营单位的从业人员不服从管理，违章操作，造成重大事故，构成犯罪的，应当依照《刑法》第一百三十四条关于（B）的规定，追究其刑事责任。

A工作人员失职罪    B重大责任事故罪    C劳动安全事故罪

25、《中华人民共和国刑法》规定：企业、事业单位的职工由于不服从管理，违反规章制度，或者强令工人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故，或者造成其他严重后果的，处（C）以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处3年以上7年以下有期徒刑。

A、1年          B、2年      C、3年

26、《山东省人民政府关于贯彻落实国发〔2010〕23号文件进一步加强企业安全生产工作的意见》规定,对发生重特大事故或一年内发生(  B  )次以上较大事故的，一年内严格限制新增项目核准、用地审批、证券融资等，并作为银行贷款的重要参考依据。

A、3        B、2        C、1

27、突发事件应对工作实行预防为主、（ B   ）相结合的原则。

A.全面协调    B.预防与应急   C.综合治理

28、重大安全事故，是指造成造成（ A ）人以上( A )人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上，5000万以下直接经济损失的事故。

A.3,10     B.10,30      C.1,3

29．通风除尘主要设备一般不包括（ D　）。

　　A．除尘器B．吸尘罩C．风管、风机D．粉尘采样设施

30《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》要求，强化生产过程管理的领导责任。企业主要负责人和领导班子成员要轮流现场（  B  ）。

A 值班    B 带班   C  查岗

31、《职业病防治法》所指的职业病是：（  A  ）。

A用人单位的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病 

B劳动者因接触粉尘及有毒有害物质而引起的疾病

C劳动者在工作中所患的疾病

32. 消防工作的方针是（ C   ）

A 、预防为主，救火为辅。   B、救火为主，预防为辅。  

C 、预防为主，防消结合。   D、预防为主。

33、职业病病人变动工作单位，其依法享有的待遇（  A  ）。

A不变        B 终止            C 与下一个工作单位协商解决

34、非法用工单位对其患职业病的职工，（  C  ）。

A 不承担赔偿责任     B 适当承担赔偿责任   C依法承担赔偿责任

35. 干粉灭火器，主要用于扑救易燃液体、可燃气体和电器设备的初起火灾。以下为干粉灭火器的使用步骤，哪项才是正确的使用顺序(C   )

①一只手握住喷嘴，另一只手用力按下压把

②将灭火器迅速拉到或推到在距离起火点5ｍ左右处

③把灭火器上下颠倒几次，使筒内干粉松动

④拔下保险栓

A、④②③①    B、④③①②  C、②④③①    D、②④①③

36. 火灾的发展过程分为初起，发展和猛烈，下降和熄灭五个阶段，其中在哪一阶段灭火效果最好，损失最少(  A  )

A、初起阶段      B、发展阶段     C、熄灭阶段  D、下降阶段

37. 呼吸停止是紧急的危险情况，人工呼吸为其现场急救措施，以下哪项才是正确的人工呼吸的相关步骤(  A  )

①使病人口部张开，深吸一口气，捏住病人的鼻孔，将病人的口部完全包住向病人的口内吹气

②看胸腹呼吸起伏，听出气声，判断呼吸是否停止

③放松捏鼻的手 ，以便病人从鼻孔呼气

④如口腔内有假牙、黏液、血块、泥土等应立即取出，保持呼吸道畅通

A、②④①③     B、②①④③  C、④③①②     D、②④③①

38. 干粉灭火器扑救可燃、易燃液体火灾时，应对准(  A )扫射？

A、火焰根部     B、火焰顶部  C、火焰中部     D、朝天喷射

39、用人单位未在规定期限内提出工伤认定申请的，职业病病人或其直系亲属、工会组织在其被诊断、鉴定为职业病之日起（B ）内，可以直接向劳动保障行政部门提出工伤认定申请。

A 6个月       B 1年           C 2年

40. 电器着火的正确扑救方法是(  D  )

A、直接用水或泡沫灭火器灭火 B、先切断电源，再用水或泡沫灭火器灭火

C、直接用干粉灭火器灭火   D、先切断电源，再用干粉灭火器或二氧化碳灭火器灭火.

41. 火场中造成人员伤亡的最主要的原因是(  C    )

A、烧死      B、慌不择路摔死     C、窒息死亡  D、 互相拥挤踩踏致死

42、如果工作场所潮湿，为避免触电，使用手持电动工具的人应（　Ｂ　） 
Ａ、站在铁板上操作　　 Ｂ、站在绝缘胶板上操作　 Ｃ、穿防静电鞋操作 
43. 乱拉乱接电线的主要危害是(  C  )

A、影响美观              B 、违反学校有关规定    

C、造成火灾事故隐患      D 、用电量大

44、依照《安全生产法》规定，劳动合同应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职工危害和依法为从业人员办理工伤社会保险的事项。这三项内容是劳动合同（  A  ）的内容。

   A、必备                    B、基本            C、较为重要

45.灭火器压力表用红、黄、绿三色表示压力情况，当指针指在绿色区域表示(  A   )

A、正常   B、偏低  C、偏高  D、需要更换

46.火灾疏散与逃生的基本原则是(A   )

A 、确保安全、迅速撤离、顾全大局、救助结合

B 、以抢救贵重物品为主   

C 、只要自己能跑掉就行

D 、以救人为主，舍己为人 

47.火灾扑灭后，未经公安机关消防机构同意，(  .B  )

A、可以适当清理火灾现场

B、任何单位、个人不能清理火灾现场

C、火灾现场不小心清理了要及时复原

D、永远不要清理

48.当你进入有煤气泄漏的房间为何不能开灯或打电话(  C  )

A、灯有热量

B、打电话会吸入煤气

C、防止产生火花，引起爆炸

D、没有什么不可以，是耸人听闻

49.火灾发生后如何防止烟流从门缝进来(  A     )

A、利用胶布或沾湿毛巾、床单、衣服等塞住门缝   B、用水浇                 

C、用桌子抵住门      D、人伏在地上，用湿毛巾堵住口鼻。

50. 乘坐客车外出，客车意外失火，车门无法打开，应__ B __，尽快逃生。

A、砸碎前风窗玻璃   B、砸碎侧风窗玻璃

C、撬开车门         D、先行灭火，再撬开车门

51. 当你游泳离岸较远时，却发现小腿抽筋，这是你应该____ B ___。

A、用力在水中拼命蹬脚

B、深吸一口气，把头潜入水中，两手抓住脚尖，用力向自身方向拉，一次不行，可反复几次

C、用力呼救

D、马上拼命游回到岸上去。

52. 下列地震与灾害的应急与对策错误的是：___ B ______。

A、室内房屋倒塌以后，大块倒塌体与支撑物形成的三角空间，往往是人们得以幸存的安全地点，例如，炕沿下、床下、桌下，坚固家具附近；内墙墙角；厨房、卫生间

B、地震时可马上乘电梯赶紧逃到地面空旷的地方

C、拟选择开阔、安全的地方，到至高点,应避开高大建筑物、烟囱、胡同、架空管道、高压线、变电器。

D、在屋内感觉地震时，要迅速趴在炕沿下，脸朝下，头靠山墙，两只胳膊在胸前相交，右手正握左臂，鼻梁上方两眼之间的凹部枕在臂上，闭上眼、嘴，用鼻子呼吸

53、(  A  )是人员安全管理的关键环节，是安全管理工作中永恒的主题。

A  安全教育培训       B  安全经费管理       C  安全设施设备

54. 救助有害气体中毒的急救措施是(  B  )

A、采取保暖措施

B、将其转移到有新鲜空气的地方

C、进行人工呼吸

D、喂水排毒

55、对特种设备的管理，国家实行(  C  )的安全检查。

A、定期检查          B、不定期检查        C、全过程

56、易燃易爆场所不能穿(  B  )。

  A．纯棉工作服    B．化纤工作服    C．防静电工作服

57、被困在电梯中应（　Ｃ　） 
Ａ、将门扒开脱险　　Ｂ、从电梯顶部脱险　　Ｃ、电话求救或高声呼喊
58. 伤员较大动脉出血时，可采用指压止血法，用拇指压住伤口的__ B ____动脉，阻断动脉运动，达到快速止血的目的。

A、血管下方 B、近心端   C、远心端  D、血管中部

59、生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由安全生产监督管理部门处上一年年收入（ C ）至100%的罚款;对逃匿的处十五日以下拘留;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

      A、30％ B、40％ C、60％

60、防止触电中不正确的做法是：(C   )

A、不用湿手、湿布触摸电器             B、不乱动开关、插座等     

C、有人触电时，立即拉开               D、起火时，一定要先拉断电源　　 

61、用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地（B）申报危害项目，接受监督。

    A卫生行政部门  B安全生产监督管理部门   C工会组织

62、生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的（ A ） 标志。

A 安全警示 B警示 C 安全警告 

生产经营单位应当 （  A  ） 用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。

     A 安排    B不安排    C 安排一半 

64、国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行（ B ）。

A 专管制度 B淘汰制度 C责任制度 

65、生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者 （B） 的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

A 企业标准 B 行业标准 C 国际标准

66、从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和 （B） ，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。 

A 作业流程 B 操作规程 C 随心操作

67、两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的，责令限期改正；逾期未改正的，（ A ）。 

A责令停产停业 B依法进行罚款 C 照常经营

68、生产经营单位进行爆破、吊装等危险作业，应当安排（A）进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。 

A　专门人员B　专业人员 C 非专业人员

69、生产经营单位（  A  ）以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。 

A　不得　　　　B　可以    C 经协商后可以

70、（ C ）不适用于扑灭电器火灾

 A．二氧化碳灭火器 B．干粉剂灭火器 C．泡沫灭火器

71、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，可以( D )后撤离现场。

  A、经安全管理人员同意 B、经单位负责人批准 C、经现场负责人同意 D、采取可能的应急措施 

72、《职业病防治法》规定：用人单位应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的（ A），负责本单位的职业病防治工作。

A职业卫生管理人员  B 应急管理人员  C工会督察员

73.粉尘作业时要戴（ B）。

A 棉纱口罩  B 过滤式防尘口罩  C 防毒面具

74、新安法所指的危险物品包括（A）。

A易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品       B枪支弹药

C高压气瓶、手持电动工具

75、新修订的《职业病防治法》于（A ）公布实施。

 A 2011年12月31日   B 2002年5月1日

 C 2012年5月1日    
76、用人单位应督促、指导劳动者按照使用规则正确佩戴、使用职业病防护用品，（A ）发放钱物替代发放职业病防护用品。

A 不得    B 可以  C 部分可以

77、《安全生产法》规定，生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的（C）。

A安全宣传标语     B安全宣教挂图          C安全警示标志

78、生产经营单位发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位、个人，或者未与承包单位、承租单位签订安全生产管理协议、约定安全生产管理事项，发生生产安全事故的，生产经营单位应当承担（C）。

A.连带赔偿责任  B.补充责任  C.主要责任  D.次要责任

79、生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的（A）、防范措施以及事故应急措施。

A危险因素           B事故隐患         C设备缺陷

80、建设项目可能产生职业病危害的，建设单位在可行性论证阶段应当向（A）提交职业病危害预评价报告。

  A安全生产监督管理部门  B卫生行政部门   C劳动保障行政部门

81、 国务院有关部门应当按照保障安全生产的要求，依法及时制定有关的国家标准或者（ D ）标准。 

    A.地方 B、一般   C.企业   D.行业 

82、安全生产的"六大支撑体系"是( C   )

A、安全培训、严格执法、宣传教育、监管监察、以人为本、安全发展。

B、安全科技、安全生产、安全责任、安全培训、以人为本、严格执法。

C、监管监察、法律法规、政策措施、应急救援、宣传教育、安全培训。

83．安全生产管理包括安全生产法制管理、行政管理、监督检查、工艺技术管理、设备设施管理、作业环境和条件管理等。安全生产管理的基本对象是( C)。

A．生产工艺     B．设备设施       C．人员        D．作业环境 

84．安全生产的“五要素”是指安全文化、安全法制、( C )、安全科技和安全投入。

A．安全环境   B．安全管理    C．安全责任   D．安全措施   

85．在生产经营单位的安全生产工作中，最基本的安全管理制度是( D )。

A．安全生产目标管理制   B．安全生产承包责任制  

 C．安全生产奖励制度     D．安全生产责任制 

86.（ B ）是指通过采用技术和管理手段使事故不发生。（ B   ）是通过采取技术和管理手段使事故发生后不造成严重后果或使后果尽可能减少。

A.事故预防 劳动保护     B.事故预防 事故控制

 C.安全生产 事故控制     D.安全生产 劳动保护    

87.班组长在安全生产上的职责是:贯彻执行本单位对安全生产的规定和要求，督促本班组的工人遵守有关安全生产的规章制度和安全操作规程，切实做到（C）

A.尽职尽责，措施完善                   B.班前班后检查 、评比

C.不违章指挥，不违章作业，遵守劳动纪律    D.事事有人管   

88.生产经营单位的安全生产管理机构是专门负责（ D ）的内设机构，其工作人员是安全生产管理（   D   ）人员。

A.安全生产管理   专职或兼职    B.安全生产管理   专业

C.安全生产教育培训   专职      D.安全生产监督管理  专职    

89、从业人员超过（ A ）人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员;从业人员在（ A ）以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

A.1OO    B .300        C.5OO        D.l000   

90.安全监察是一种带有（ A ）的监督。 

A．强制性   B．规范性   C．自觉性   D.命令性   

91.从业人员既是安全生产的保护对象，又是实现安全生产的（ C ）。 

A.关键   B.保证   C.基本要素   D.主要障碍 

92.新、改、扩建项目的安全设施投资应当纳入（ C ）。 

A.企业成本   B.安措经费    C.建设项目概算    D、经营成本 

93.生产经营单位采用新工艺、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特征，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产( B ) 。

A.教育和考核   B.教育和培训    C.培训和考核 D、宣传和教育 

94.从事一般性高处作业脚上应穿（ B ）。 

A.硬底鞋   B.软底防滑鞋    C.普通胶鞋 D、绝缘鞋   

95、危险化学品的生产、储存、使用单位，应当在生产、储存和使用场所设置（ B   ）装置。

A.防爆、报警   B.通讯、报警   C.通风、报警   D、防爆、通风     

96.从业人员有权拒绝( B )指挥和( B )冒险作业。 

A.正确、强令    B.违章、强令   C.正确、违章   D、冒险、强令 

97.从业人员应当接受（ C ）教育和培训。 

A.操作规程   B.技术措施   C.安全生产   D.基本技能 

98．负有安全生产监督管理职责的部门进入生产经营单位进行检查，对检查中发现的安全生产违法行为，当场予以（   A ）或者要求限期改正。 

A.纠正 B.指出   C.停产整顿   D.处罚       

99.县级以上地方各级人民政府应当组织有关部门制定本行政区域内特大生产安全事故（ C ）。 

A.预防措施   B.管理检查措施   C.应急救援预案   D.善后赔偿事宜 

100.事故应急救援的目标是尽可能减少人员伤亡和财产损失。下列选项中，不属于事故应急救援基本任务的是（ C ）。

A．立即营救受害人员   B．迅速控制事态发展    C．进行应急能力评估  D．进行事故危害程度评估 

101.采取（ A ）等措施，可防止粉尘危害。 

A.密闭、湿式作业   B.通风、隔热   C.消声、吸声 D.密闭、通风 

102、根据《特种劳动防护用品安全标志实施细则》，特种劳动防护用品标志上盾牌中间采用字母“LA”，其表示的含意是：（B）

A．生产安全 B．劳动安全 C．人身安全 D．劳保安全
103.对操作者本人，尤其对他人和周围设施的安全有重大危害因素的作业，称（ C ）。 

A.危险作业   B.高难度作业    C.特种作业   D.特殊技能作业 

104、（ C ）级以上的大风与雷暴雨天，禁止在露天进行悬空作业。 

A. 四   B. 五   C. 六    D.七    

105、高温场所为防止中暑，应多饮( C   )最好。 

A.纯净水   B.汽水    C.含盐清凉饮料   D.水果饮料 


106. 《安全色》标准中，表示指令、必须遵守的颜色为( C )。
A.红色 B.绿色 C.蓝色
107. 危险化学品单位应当制定本单位危险化学品事故应急预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并（ C ）。
A.实施监督  B.签订安全责任书  C.定期组织应急救援演练
108.噪声级超过（C）分贝，人的听觉器官易发生急性外伤，致使鼓膜破裂出血。 

A．100    B．120     C．130    D.140   

109、以劳务派遣形式用工的，生产经营单位与劳务派遣单位应当在劳务派遣协议中明确各自承担的安全生产教育培训职责。未明确职责的，由（B）承担安全生产教育培训责任。

A.劳务派遣单位   B.生产经营单位   C.有资质的中介机构  D.当地安监部门

110.安全帽应保证人的头部和帽体内顶部的间隔至少应保持（ A）毫米空间才能使用。

A．20    B．22    C．32    D.40    

111.工人如必须在100℃以上的高温环境下作业，应严格控制作业时间，一次作业不得超过（A ）。 

A．5分钟   B．10分钟   C．15分钟    D.20分钟   

112.防止毒物危害的最佳方法是 ( C   )。

A.穿工作服   B.佩戴呼吸器具   C.使用无毒或低毒的代替品   D.穿防护服 

113.检查燃气灶具接口处是否漏气，应采用（ B   ）的方法检漏。 

A.用明火　　B.用肥皂水　　　C.用鼻子闻    D.找专业人员检查 

114、当身上衣服着火时，可立即（ D ）。

A.浇水   B.用手或物品扑打身上火苗   C.奔跑离开火场，灭掉身上火苗 D.就地打滚，压灭身上火苗     

115.使用消防灭火器灭火时，人的站立位置应是（A ）。 

A.上风口   B.下风口    C.侧风方向   D.看情况而定 

116、在较热的环境下，由于身体热量不能及时散发，体温失调，则容易引起( A )。

A.中暑   B.脱水   C.虚脱 D.死亡    

117.在雷雨天，不要走进高压电杆、铁塔、避雷针的接地导线周围（ B ）米内。 

A．10   B．20   C．30   D.40    

118．根据本质安全的概念，（ A   ）是从本质安全角度出发而采取的安全措施。

A．皮带输送机防护、压辊防护安装连锁装置

B．储气罐上安装安全阀

C．皮带输送机两侧安装急停拉绳

D．粉尘岗位佩戴防尘口罩   

119．锅炉水位应经常保持在正常水位线处，并允许在正常水位线上下（C）mm之内波动。　　
A.30 B.40 C.50 D.62．

120.在梯子上工作时，梯与地面的斜角度应为（ C ）度左右。
Ａ.30 B.45 C.60
121．根据法律规定，生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训。一般情况下，对新从业人员要进行（C ）安全生产教育培训。

A．一级 B．二级 C．三级 D．四级    


122．安全生产责任追究是国家法律规定的一项法定制度，根据责任人员在事故中承担责任的不同，分为直接责任者、主要责任者和（ B ）。

A．间接责任者 B．领导责任者 C．次要责任者 D．重要责任者    

123．目前，我国职业病患者中，患病人数最多的职业病是（ A ）。

A．尘肺   B．化学因素所致职业中毒   C．物理因素所致职业病    D．生物因素所致职业病

124．职业安全健康是现代企业安全管理国际通称，是我国安全生产、劳动保护和(   C  )的统称。

  A． 身体健康    B． 环境卫生    C． 职业卫生

125．《安全生产法》和《职业病防治法》从保护职工的劳动安全，维护职工劳动保护合法权益的角度，进一步具体规定了(  A  )一定要载明保障职工劳动安全防止职业危害和办理工伤保险两项法定事项。

  A． 劳动合同    B． 规章制度    C． 工伤保险

126.操作电动葫芦时，不要一口气起吊，应吊至离地面（Ｃ）cm时停顿一下，以确定吊绳有无异常。
A、５　　B、１０　　C、１５　　D、２０
127.法律赋予职工享有接受教育培训，以使自己具备保护自己和他人所必须的知识与技能的权利。这项权利也是保证职工(  B  )的前提条件。

  A． 接受教育培训   B. 知情权和参与权    C． 掌握知识与技能

128、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后 (  C   )作业场所。

  A． 坚守    B． 保护    C． 撤离

129．只要依法确认职工为工伤，( A )，都由用人单位负责赔偿和补偿(实行社会保险方式时，由用人单位缴纳保险费)。而且按照法律规定这项权利必须以劳动合同必要条款的书面形式加以确认。

  A． 无论责任在谁   B． 并非从业人员责任   C． 用人单位责任

130．职工应当正确使用、维护职业病防护设备和个人使用的(  A  )。

  A． 职业病防护用品   B． 生产工具   C． 生产设施

131．生产经营单位的从业人员的安全生产权利表述不准确的是(C）：

  A.了解生产经营单位存在的危险有害因素和职业危害，并获得相应的保护   B.对本单位的安全生产工作提出建议    C.有权要求生产经营单位为其购买安全生产责任保险    D. 有权拒绝违章指挥和强令冒险作业

132．从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者(  B  )报告。

  A． 上级主管部门   B． 本单位负责人   C．上级安监部门

133．生产经营用人单位使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备，以及危险物品的容器、运输工具，必须按照国家有关规定，由专业生产用人单位生产，并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者( A )，方可投入使用。

  A． 安全标志    B． 检验标志    C． 警示标志

134．危险性作业场所，必须设置安全通道，入口不少于两个，通道和出入口应保持畅通。门窗应采用（Ｃ）。 Ａ、推拉式　 Ｂ、向内开启式　　Ｃ、向外开启式　　Ｄ、任何方式
135．负有安全生产监督管理职责的部门，对涉及安全生产的事项需要审查批准或者验收的，必须严格依照有关法律、法规和国家标准或者行业标准规定的(B )进行审查。

　　A.安全生产条件和级别  B.安全生产条件和程序 　C.安全生产形式和程序
136．用人单位要做好职工的职业健康防治和(A)。

  A． 监护    B． 管理    C． 保护

137．《工伤保险条例》第二条规定：中华人民共和国境内的各类企业、有雇工的个体工商户(以下称用人单位)应当依照本条例规定参加工伤保险，为本单位(  A  )职工或者雇工(以下称职工)缴纳保险费。

  A． 全部    B． 部分    C. 正式

138．所谓“工伤认定”是指有关部门，根据国家有关法律、法规的规定确认职工所受伤害是因工还是非因工造成的(C)。“被认定为工伤”，是受伤害职工能够享受工伤保险待遇的最关键的前提条件。

  A． 情况    B． 地点    C. 事实

139．劳动争议，也叫“劳动纠纷”、“劳资争议”，劳动争议产生在生产劳动之中，通常是指劳动关系双方当事人在执行劳动法律、法规或履行劳动合同、集体合同的过程中，因劳动(  A  )发生分歧而起的争议。 

   A． 权利和义务    B. 工资和待遇    C． 合同和保险

140．《劳动法》规定：用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以(  C  )解决。

  A． 谈判    B． 答辩    C． 协商

141.劳动争议的仲裁是劳动争议仲裁委员会根据有关法律规定或当事人之间的协议，以( B )的身份，对争议事项在事实上做出判断，在权利义务做出裁决。

  A. 仲裁委员会    B. 第三者    C. 劳动管理机关

142．预防中暑的关键在于(  B  )，使作业场所的气象条件符合国家规定的卫生标准。在高温车间内合理布置热源，避免工人周围受到热源作用。

  A． 解决人员劳动保护用品  B．改善高温作业环境  C．远离热源

143．因为(  A  )，容易把物体的状况看错，大脑必然会根据错误的信息，发出错误的指令，人也就会作出的错误动作而造成事故。

   A． 亮度不足    B． 亮度偏高    C． 亮度太高

144．在钻床、车床、铣床上作业时，严禁(  B  )。

   A． 戴套袖    B． 戴手套    C． 戴护目镜

145、由于冲压加工生产效率高，手工上下料体力消耗较大，容易造成操作者(  A  )，致使动作失调而发生事故。

   A． 生理疲劳    B． 精神紧张    C． 麻痹大意

146．每台起重机械的司机，都必须经过(C)，考核合格后，持证上岗操作。

   A． 上级培训    B． 企业培训    C． 专门培训

147．凡工作地点狭窄，行动不便，如金属容器内、隧道或矿井内等，所使用的手提照明灯应采用(A)安全电压。

   A．  12V    B．  24V    C．  36V

148．国家把(C)列为特殊设备，设置专门机构、制定专门规程、标准严格管理。

   A． 大型电器设备    B． 汽车   C． 锅炉压力容器

149．职业危害因素就是生产劳动过程中，存在于(B)中的危害劳动者健康的因素。

   A． 公共场所    B． 作业环境    C． 自然环境

150．生产性毒物主要是经(A)进入人体。

   A． 呼吸道和皮肤  B． 食道和皮肤  C． 呼吸道和食道

151．消除或降低粉尘是预防尘肺病最根本的措施。采用(C)作业，可在很大程度上防止粉尘飞扬，降低作业场所粉尘浓度；对不能采用湿式作业的场所，应采用密闭抽风除尘方法。

   A． 通风    B． 隔离    C． 湿式

152．从安全方面来看，在(B)的干扰下，人们会感到烦躁，注意力不集中，反应迟钝，不仅影响工作效率，而且降低了对事故隐患的判断处理能力。

   A． 电离辐射    B． 噪声    C． 振动

153．火灾是火失去控制，蔓延而形成的一种灾害性燃烧现象，它通常造成人的伤亡或物的损失。助燃剂、可燃物和引火源是火灾三要素。这三个条件缺少(A)，火灾就不会发生。

   A． 任何一个    B． 任何二个    C． 任何三个

 154．火灾的分类中，C类火灾是指(A )。

   A． 气体火灾    B． 固体火灾    C． 液体火灾

 155、火灾与爆炸事故发生的主要原因是，生产用火管理不善；生产过程中违反操作规程；生产场所有可燃蒸气、气体或粉尘而( A )；工艺布置不合理；电器设备绝缘不良。

   A． 通风不良    B． 温度偏高    C． 气压偏高

156．遇到火灾，拨打火警电话119。要注意使用的电话是否分机；说话要清楚，不要慌张；要讲清失火的详细地址、( B )、讲明报警人的姓名。得到消防队明确回答后方可挂断电话，随后要到火灾现场附近主要路口引导消防车。

   A． 失火经过    B． 燃烧物质    C． 失火损失

157．窒息灭火法适用于扑救燃烧部位( B )，容易堵塞或封闭的房间、生产及贮运设备内发生的火灾。

   A． 面积较大    B． 空间较小    C． 较为分散

158．企业内车辆安全驾驶应严格遵守各种安全标志，试车时应做好(A)，悬挂试车牌照，不得在非指定路段试车。

   A． 安全监护    B． 现场保护    C． 安全管理

159．驾驶机动车通过胡同(里巷)、铁路道口、急弯路、窄路、窄桥、隧道时，最高时速不得超过( A )。

   A． 20公里    B． 30公里    C． 50公里

160．班后会则是以讲评的方式，对已经完成生产过程中的安全工作情况进行总结、检查，并提出整改意见。班前会是班后会的前提和基础，班后会是班前会的( B )。

   A． 实践和评定   B． 继续和发展   C． 实施和验证

161．习惯性违章是指固守旧有的( A )和工作习惯，工作中违反有关规章制度，违反操作规程、操作方法的行为。

   A．不良作业传统  B．所谓工作经验  C．原有的工作模式

162、统计表明，习惯性违章作业、违章指挥是造成人身伤亡事故和误操作事故的( B )原因。

   A． 间接         B． 主要         C． 通常

163．为了杜绝违章行为，切实做到“反违章人人有责”，在反习惯性违章活动中，每个职工都应做到：明确活动的目的和意义，自觉加入到反违章行列中，重新学习安全规程，( C )典型事例中吸取经验教训，提高自己的安全意识和防护能力。

   A． 从正面    B． 从反面    C． 从正反两面

164．在编制安全检查表时，要做到依据准确，即让检查表在内容上和实际运用中均能达到科学、合理，并符合( B )要求。

   A． 管理    B． 法律    C． 检查

165、自我保护能力就是职工对所在工作岗位( C )的认识，对可能出现的不安全因素的判断及能否及时、正确处理即将出现的危害的应变能力。

   A． 可能存在危险   B． 有危害存在   C． 危险程度

166．新安法中特别加强了对重大危险源的监控，生产经营单位对重大危险源应当采取的安全管理措施不包括（ C ）

A、定期进行检测、评估、监控  B、对重大危险源登记建档

C、重大危险源应远离厂区

167．安全技术知识的熟练并人性化的运用。一般情况下，都以学习掌握“操作规程"等来完成，也有的通过教育指导者的言传身教来实现。但无论用什么方法，受教育者都要经过(A)，反复纠正错误动作，逐渐领会和掌握正确的操作要领，才能不断提高安全技能。

   A． 自身的实践    B． 刻苦学习    C． 总结经验

168．事故演练以模拟实体操作为主，或采用( A )，使职工能从训练中学会处理突发事件。

   A． 情景模拟训练  B． 实际操作训练  C． 预案文本训练

169．为避免人的不安全行为，可尝试采取严格管理。对班组成员工作行为要严格要求，及时纠正工人的每一个误操作，( B )养成遵规守纪的工作习惯。

   A． 教育    B． 强制    C． 自觉

170．物的不安全状态经过人们的检查、发现和整改而被消除，但随着时间的推移、生产的不断进行，又可能重复出现或产生新的不安全状态。因此，对物的不安全状态的管理也是一件( A )性的工作。

   A． 经常    B． 重要    C． 特殊

171．班组应根据生产性质、工种、作业环境等生产实际情况，按规定和需要配备足够的、(  A  )的安全工器具和劳动防护用品，并按有关规定进行管理、使用、检查和维修，不合格的要及时报修或更换。

   A． 合格    B． 精致    C． 适合

172．安全动机，是履行安全行为的主观愿望。它是个体发生和维持其安全行为的一种( C )。

   A． 观点    B． 态度    C． 心理状态

173．人一边思考其他问题一边做工作的动作称为“边缘动作”，此时，本人往往并未意识到，只有当别人提醒时，才如梦方醒。边缘动作常使人发生误看和误操作，常与( B )联系在一起，成为发生事故的重要原因。

   A． 不安全隐患   B． 不安全行为   C． 不安全状态

174．从事单调、重复工作的人员，由于长时间重复不间断的、无变化的操作动作，缺乏自主性，感觉不到有意义和重要性，容易产生(  C  )和厌倦感而导致违章。

   A． 精神紧张    B． 精神放松    C． 心理疲劳

175．违章现象在曰常工作中的表现是无组织无纪律，其思想根源是(A)。

   A． 主观和客观相脱离     B． 麻痹和大意思想   C． 逞能和好强心理

176．当心跳呼吸骤停后，循环呼吸即告终止。在呼吸循环停止后4～6分钟，脑组织即可发生不易逆转的损伤；心跳停止( B )后，脑细胞基本死亡

   A． 2分钟    B． 5分钟    C． 10分钟

177．人工呼吸法主要有两种，一种是口对口人工呼吸法，另一种是(C)。

 A．口对口吹气法  B．口对鼻呼吸气法    C．口对鼻吹气法

178．进行胸外心脏挤压抢救时，挤压频率要控制好，有时为了提高效果，可加大频率，达到每分钟( B )左右。抢救工作要持续进行，除非断定伤员已复苏，否则在伤员没有送达医院之前，抢救不能停止。

   A． 50次    B． 100次    C． 200次

179．在急救中，如果伤员出现大出血或休克情况，则必须先进行止血和( A )，不要因为忙于包扎而耽误了抢救时间。

   A． 人工呼吸    B． 输血    C． 心脏胸外挤压

180．加压包扎止血法适用于( C )和毛细血管的止血。

   A． 动脉血管    B． 大血管    C． 小血管

181．依据《劳动法》的规定，下列企业对女职工的工作安排，符合女职工特殊保护规定的是( B )

A.某矿山企业临时安排女职工到井下工作一天

B.某翻译公司安排已怀孕3个月的女职工本周每天加班一小时

C.某医院安排女护士(孩子5个月大)值夜班

D.某食品公司安排女职工在例假期间从事冷库搬运作业

182．火势初期，如果发现火势不大，未对人与环境造成很大威胁，其附近有消防器材，如灭火器、消防拴、自来水等，应尽可能地在( A )

   A． 第一时间将火扑灭      B． 第一时间报告火情   C． 第一时间撤离

183．突遇火灾，面对浓烟和大火，不可进入(A)

   A． 电梯    B． 楼梯    C． 通道

184．被烟火围困暂时无法逃离的人员，应尽量站在阳台或窗口等易于被人发现和能避免烟火近身的地方，无法逃生时，跳楼是( C )选择。

   A． 第一    B． 最好    C． 最后

185．属于特种设备监管范围的压力容器指的是最高工作压力大于或等于（A）MPa(表压)，且压力与容积的乘积大于或者等于（ A）MPa/L气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体的固定式容器和移动式容器。

　 A．0.1；2.5　 B．0.2；3.0　　 C．0.5；3.5 　　 D．1.0；1.5

属于特种设备监管范围的压力管道最高工作压力大于或者等于（ D ）MPa(表压)，公称直径大于（　D  ）mm。

　　 A．1.0，40 　　 B．0.5，35 　　 C．0.2，30  D．0.1，25

187．安全阀是对锅炉的安全保护起着重要的作用安全附件之一，安全阀的主要安全功能是控制锅炉内部（  A　）。

　　 A．超压 　　 B．水位 　　 C．超温 　　 D．熄火

188．锅炉、压力容器的耐压试验一般应以（B　）为加压试验介质。

　　 A．蒸气 　　 B．水 　　 C．空气 　　 D．氮气

189．锅炉压力容器属于危险性较大的承压类特种设备，其破坏可能会导致严重后果，在用材的选择上，普通钢材（　B ）代替锅炉压力容器钢材。

 A．可以 B．不能  C．在一定条件下可以  D．没有严格规定，可以

190．锅炉压力容器最危险的焊接缺陷是（ B　）。

　　 A．咬边 　　 B．裂纹 　　 C．气孔 　　 D．夹渣

191．锅炉蒸发表面汽水共同升起，产生大量泡沫并上下波动翻腾的现象，叫汽水共腾。形成汽水共腾的原因有两个方面是（D　）。

　　 A．省煤器管子爆破漏水，给水设备或给水管路故障 　　

 B.锅炉缺水，受热面管子过热或过烧

　　 C．锅炉满水，水位表故障造成假水位 　　

 D．锅水品质差，负荷增加或压力降低过快

192．对生产经营单位安全管理人员的能力要求，《安全生产法》第二十条规定，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的（ D ）

    A.安全生产管理资格      B.安全生产管理学历

    C.安全生产管理经验      D.安全生产知识和管理能力

193．锅炉严重缺水时，必须紧急停炉，应该采取的操作行为是(D）。

　　A．快速给锅炉上水 　B．开启空气阀及安全阀 　　                  C．快速给锅内降压并更换锅水 　　 D．停止添加燃料和送风

194．炉膛爆炸是指炉膛内积存的可燃性混合物瞬间爆燃，压力突然升高，超过了设计结构的允许值，造成水冷壁、刚性梁及炉顶、炉墙破坏的现象，即正压爆炸。炉膛爆炸的3个条件，一是（　C ），二是燃料和空气的混合物达到爆燃的浓度，三是有足够的点火能源，三者缺一不可。

　　 A．燃料以固态积存在炉膛中 　 B．燃料以液态积存在炉膛中 　

 C．燃料以气态积存在炉膛中 　 D．前三种之中的燃料任意状态

195．锅炉点火前，打开引风机通风是为了（C　）。

　　 A．检查风机的完好状态 　　      B．吹扫炉内惰性气体 　　

 C．驱除炉膛和烟道内的可燃物 　　 D．降低炉膛和烟道的温度

196．防止锅炉尾部烟道二次燃烧的措施有：提高燃烧效率减少不完全燃烧、减少锅炉的启停次数、加强尾部受热面的吹灰等，采取这些措施的主要目的是为防止（　A  ）。

　 A．可燃物随烟气在尾部烟道积存 　　 B．尾部烟道的压力过大 　

C．尾部烟道的气流速度过慢　     　 D．尾部烟道气体产生紊流

197．锅炉的水质如果不进行处理，其较严重的危害是（A　）。

　　 A．形成水垢、发生汽水共腾事故 　　 B．烟气爆炸、烟道尾部二次燃烧 　　 C．发生满水或缺水事故 　D．引发炉膛爆炸

198．对运行中的压力容器进行设备安全检查的项目，不包括（D　）。

　　 A．检查工艺条件 　　 B．设备状况 　　

 C．安全装置 　　     D．相关人员的操作技能

199．气瓶应装防震圈和瓶帽等安全附件。防震圈是为了防止气瓶瓶体受撞击的一种保护附件，瓶帽的安全作用是（ C ）。

　　 A．气瓶超压时可安全泄压 　　  B．密封气瓶，防止介质溢出 　　

C．防止气瓶瓶阀受撞击破坏 　　D．限制气瓶内的压力防止超压

200．用于贮存气瓶的仓库应该满足储存的安全条件，以下错误的选项是（ D　）。

　　 A．仓库内不得有地沟、暗道 　　 B．严禁明火，防止火灾 　　 C．库内应通风 　            　 D．保证充足阳光直射，保持干燥

201．从业人员发生直接危及人身安全的紧急情况时（ B ）或在采取可能的应急措施后撤离作业现场。

 A、立即报告企业领导    B、有权停止作业    C、经当班组长同意
202．为防止起重机超载，应装设（ B ）限制器。

　　 A．力矩 　　 B．起重量 　　 C．极限力矩 　　 D．过卷扬

203．为防止运行中桥式起重机的某些机构或部件运动越位，当运动超过极限位置时，应配置可靠的限位装置。下面（　C）装置不是限位装置。

　　 A．运行极限位置限制器 　　 B．端部止挡 　　

 C．零位保护 　　         D．上升极限位置限制器

204．《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作（ A ）。

 A.全面负责 B.负责监督检查 C.负责日常检查 D.负责指挥作业

205．为防止突然断裂导致重物坠落，吊钩一般采取（ A　）钩或叠片钩。

　　 A．锻造 　　 B．铸造 　　 C．焊接 　　 D．切削加工

206.起重作业应该按指挥信号和操作规程进行。（D　）发出的紧急停车信号，应立即执行。

　 A．只有作业指挥人员 　　      B．只有装卸人员 　

　 C．只有与起重作业有关人员 　　 D．不论何人

207.在高层建筑生活、工作的人员可利用电梯快捷、方便达到目的地楼层。发生火灾时，使用客运电梯逃生（B　）。

　　 A．应该是优先选择 　　 B．应绝对禁止 　　 

C．是选择方案之一 　　 D．可以，但最好不要

208.内陆露天作业的轨道起重机，当风力大于（B　）时，一般应停止工作，并将起重机夹轨器锁紧或锚定住。

　　 A．5级 　　 B．6级 　　 C．7级 　　 D．8级

209．电梯发生突然关门事故，与外界暂时又联系不上，被困在电梯中的人员可采取的最佳的方法是（　B）。

A．大声呼喊，用力敲击梯门 　 B．保持镇静，保存体力，等待救援

C．强扒电梯门，以便逃生 　　 D．从电梯顶部的紧急出口逃生

210.在雷雨天不要走近高压电杆、铁塔、避雷针，远离至少(C)以外。

    A．10米 B．15米 C．20米
211.使用手拉葫芦时先将手拉链子（ B  ），把起重链条倒松，使之有最大起重距离。

A、正拉        B、反拉          C、侧拉

212. 头部损伤、大腿骨折、小腿骨折的伤员要( B  )

A  坐着运送  B  固定受伤部位后用担架运送      C  背离现场
213.《生产安全事故报告和调查处理条例》所称“瞒报”，是指（C）。

A超过规定时限报告  B故意不如实报告事故发生的时间、地点、类别、伤亡人数、直接经济损失等有关内容的
　　C故意隐瞒已经发生的事故，并经有关部门查证属实的

214.（A）有权向安全监管监察部门举报安全生产非法违法行为。

A任何单位和个人

B只有单位在职员工

C只有安全监察人员

215.《国务院关于加强道路交通安全工作的意见》要求运输企业要积极创造条件，严格落实长途客运驾驶人停车换人、落地休息制度，确保客运驾驶人24h累计驾驶时间原则上不超过（B）h。

A、6  B、8  C、10

216.依据《突发事件应对法》的规定，下列关于突发事件预警级别的说法，正确的是( C )。

A.分为一、二和三级，分别用红、橙和黄色标示，一级为最高等级

B.分为一、二和三级，分别用黄、橙和红色标示，三级为最高等级

C.分为一、二、三和四级，分别用红、橙、黄和蓝色标示，一级为最高等级

D.分为一、二、三和四级，分别用蓝、黄、橙和红色标示，四级为最高等级

217. 以下说法正确的是（ C）。

A防尘口罩也能用于防毒  B防毒面具也可以用于防尘  

C当颗粒物有挥发性时，如喷漆产生漆雾，必须选防尘防毒组合防护

218.噪声聋是生产性噪声引起的职业病，工作场所操作人员每天连续接触噪声8h，噪声声级卫生限值为（ B）分贝。

A 75   B 85    C 88

219.从保证设备安全运行角度来说，更应强调的是：（A）

 A.预防性维修 B.事后维修 C.大修 D.改造维修 

220.高于地面（C）的操作平台或需巡视设备的平台，应装防护罩、盖、栏。 

A.＜0.7m B.≤0.7m C.≥0.7m D.≤0.5m 

221.劳动者被诊断患有职业病，但用人单位没有依法参加工伤保险的，其医疗和生活保障由该（A ）承担。

A、用人单位B、劳动社保部门  C、工会组织

222.机床的电气箱柜门应关闭严密，门前（ D）内无杂物、无工件，箱柜门开启方便 。

A.0.5m B.0.6m C.0.7m D.0.8m 

223.《消防法》规定，国务院公安部门规定的大型的人员密集场所，建设单位应当将消防设计文件报送公安机关消防机构（B）。

    A备案  B审核  C登记

224.《消防法》规定，举办大型群众性活动，承办人应当依法向（A）申请安全许可。

    A公安机关  B安全监督管理部门  C当地人民政府

225.依据《消防法》的规定，机关、团体、企业、事业单位应当制定本单位的（A）。

    ①消防安全法规②消防安全制度③灭火和应急疏散预案④消防安全操作规程⑤防火安全等级

    A②③④  B③④⑤  C②③⑤

226.储存危险化学品的单位应当建立危险化学品（A）核查、登记制度。

A出入库  B购买  C领取

227.根据《危险化学品安全管理条例》要求，安全使用许可证制度的适用范围包括（A）。

A使用危险化学品从事生产并且使用量达到规定数量的化工企业

B使用危险化学品从事生产或者使用量达到规定的数量的化工企业

C所有化工企业

228.有限空间作业应当严格遵守（A）的原则。

A先通风、再检测、后作业  

B先检测、再通风、后作业  

C先通风、再作业、后检测

229.在有限空间作业过程中，应当采取持续通风措施，保持空气流通，（A）。

A禁止采用纯氧通风换气

B有条件的可以采用纯氧通风换气  

C空气和纯氧都可以作为通风气源

230.有限空间作业中发生事故，现场有关人员应当（B）。应急救援人员实施救援时，应当做好自身防护，佩戴必要的呼吸器具、救援器材。

A立即组织救人，同时派人去拿救援器材

B立即报警，禁止盲目施救 

C立即报警，等待专业救援人员

231、"石膏板企业风险点划分可按照( A )、原料储存区域、装卸车区、公辅设施等功能分区进行划分。

A．生产设备设施       B．辅助设施   C．安全设施"

232、"对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有（ B  ）和（    ）状态的作业活动。

A．临时、常规      B．常规、非常规     C．危险、有限空间"

233、"纸面石膏板企业运用工作危害分析法辨识危险源，分解作业步骤时，对于危险性较大的高处作业、有限空间作业等作业活动的分解应涵盖（ A  ）的各个步骤。

A．作业前准备、作业过程、作业结束       B．作业前准备、作业过程          

C．作业过程、作业结束"

234、"全员培训，年度培训学时不少于（ B ）学时。

A、2      B、8       C、4"

235、（ B ）应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则。

A、风险排查   B、风险点划分   C、危险源辨识"

236、"各（ B  ）负责职责范围内风险点排查、危险源的辨识、分析及评价，确定管控措施，实施风险分级管控，负责将体系建设工作纳入本车间的安全生产责任制考核。

A、班组、岗位    B、生产车间    C、生产单位"

237、（ C ）排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，应单独建档管理。

A、事故隐患     B、一般事故隐患    C、重大事故隐患"

238、"（  A   ）主要是指根据行业特点对危险化学品储存使用场所、装卸车区域等作业环境危险性较大的作业或者对厂内机动车辆、起重机械、皮带输送机、高低压配电室等分别进行的专业排查。

A、专业性隐患排查        B、综合性隐患排查    C、日常隐患排查"

239、"企业应建立（   A      ），编制隐患排查清单、隐患整改通知单、隐患整改反馈单、隐患排查治理台账等记录文件。

A、事故隐患排查治理制度   B、风险管控制度   C、培训教育制度"

240、"各班组、岗位人员每班定期开展班组、岗位隐患排查，发现隐患应（  C   ），并协助整改，若不能及时整改，则采取临时措施避免事故发生。

A、立即记录  B、不必立即上报   C、立即上报"

二、通用多选题（计60题）：

1、 依据系统安全理论的思想，下列情况中，企业必须进行危险源识别与风险评价的有( B C D )。 
　　A.新员工入厂      B.变更生产工艺   C.采用新材料或新能源
 D.颁布新适用的安全生产法规标准       E.更换企业领导人 
2、 依据事故预防与控制的基本原则，下列安全对策中，主要着眼于解决人的不安全行为的 有( C D E  )。 
　　A.采用新材料     B.设备隐患整改    C.安全管理措施 
D.安全教育培训   E.构建安全文化 
3、 作为最常用的劳动防护用品，安全帽主要是用于防止坠落物对人体头部造成伤害。安全帽正确的使用方法是( A D  )。 
　　A.使用之前应检查外观是否有裂纹、碰伤痕迹、凹凸不平、磨损 
　　B.使用对为确保佩戴舒适，应添加附件或去除不必要的附件 
　　C.新购置的安全帽不需验收就可以直接使用 
　　D.使用时为防止安全帽脱落，要系紧下颏带，调节好后箍 
4．下列属于防爆泄压装置的有（ AC.　）。
　　A．安全阀　　B．抑爆装置　C．爆破片　D．递止阀　　E．压力表
5．爆炸的直接破坏作用是因为产生（ ADE.　）。
　　A．冲击波　　B．声音巨响　C．火光冲天　D．碎片冲击　E．震荡作用
6.下列哪些火灾属于A类火灾（ ABD.　）。
　　A．木材　B．棉麻C．汽油D．纸张　E．天然气
7．干粉灭火剂适宜于扑救（ ABDE.　）的火灾。

　A．易燃液体B．遇水燃烧物质C．精密仪器D．油类E．旋转电机

8．泡沫灭火剂不宜扑救（ DE ） 的火灾。

　　A．石油产品B．木材、纤维　C．橡胶　D．带电设备　E．电石（乙炔）

9．我国使用的安全电压等级有（ ABCE　）V.
　　A．42　B．36　C．24   D．18　E．12
10．在密闭空间作业的管理中，以下做法正确的有（ ABCE 　）
　　A．准入管理　 B．密闭空间处设有警示标识  C．提供职业安全卫生培训  　　D．必须采取静电消除措施　  E．提供防护用品
11．生产性噪声可归纳为（ BCE　）三类。
　　A．流体动力性噪声B．空气动力噪声　C．机械性噪声　D．电压性噪声　E．电磁性噪声
12．生产性毒物进入人体的途径中，（ ABC　）是主要的途径。
　　A．呼吸道B．皮肤C．消化道D．神经系统E．以上答案正确

13．机械在使用过程中，（ABC 　）是典型的危险工况。
　　A．运动不能停止　　B．速度失控　　C．制动装置失效　　
　　D．启动时间略微延长     E．声音不均匀
14．雷击的破坏性与其特点有紧密关系。雷击的特点有（ ADE 　）。
　　A．雷电流幅值大　　　B．冲击过电压低　　　C．作用时间长　　
  　D．冲击过电压高　E．雷电流陡度大
15．根据《建筑灭火器配置设计规范》（GBJl40．90）的规定，选择灭火器时应考虑的因素有（ ABCD　）。
　　A．灭火器配置场所的火灾种类　　B．灭火有效程度　　
C．对保护物品的污损程度    D．设置点的环境温度　E．人员数量
16．依据《消防法》的规定，下列单位中，应当建立专职的消防队的有(ACDE)

    A大型核设施单位

    B大型体育场所

    C主要港口

    D储备可燃的重要物资的大型仓库

    E生产、储存易燃易爆危险品的大型企业
17．起重机械机体毁坏事故可能造成机体严重损坏和人身伤亡。下列属于机体毁坏事故的有（ ADE　）。
A．断臂　B．脱钩　　C．断绳　D．倾翻　　E．多台吊车相互撞毁
18．人机系统常见的事故类型有（ ABC　）。
A．卷入和挤压　B．碰撞和撞击　C．接触伤害　D．中毒　E．燃烧和爆炸
19.
使用大功率电器会造成以下哪些后果  (  AB   )

A、会使公寓楼的电力线路负荷太重而跳闸    

B、长期使用会使电线因长期超负荷输电而老化极易引发火灾  

C、没有不良后果,能给我们带来方便   

D、电灯变暗

20.报警时应沉着镇定,为了达到报警效果,我们应该做到  (   ABCD  )

A、报警完毕,应派人在校门口等候,以利于引导消防车迅速赶到火灾现场

B、注意听清对方提出的问题,以便正确的回答、清楚扼要的说明起火地点(单位、门牌号)、什么东西着火、火势大小,以及着火的范围等

C、把自己的电话号码和姓名告诉对方,以便随时联系

D、迅速组织人员疏通消防通道,清除障碍物,使消防车迅速赶到火灾现场

21.以下那些行为易引起火灾  (  ABCD   )

A、台灯靠近枕头和被褥      C、躺在床上吸烟

B、在蚊帐内点蜡烛看书      D、焚烧杂物

22.有人触电后，下面哪种应急措施是正确的（  CD     ）

A、就地使用铁器或潮湿的棍棒拨开触电者身上的电线或电器用具

B、用手拉触电者的身体

C、站在干燥的木板上或穿上不带钉子的胶底鞋，用两只手拉触电者的干燥衣服

D、赶快拉掉电源开关或拔掉电源插头

23.依据《道路交通安全法》的规定，伪造变造或者使用伪造变造的驾驶证的，由公安机关部门予以(ABCE)的处罚

    A收缴驾驶证

    B扣留机动车

    C处15日以下拘留

    D没收机动车

    E并处2000以上5000以下罚款

24.下列哪些为不正确的火场逃生方法（  BC   ）

A、逃生时关闭通道门窗   

B、向狭窄角落如桌子底下、墙角等退避

C、乘电梯逃离高层建筑     

D、逃生时用湿毛巾堵住门缝、窗户

25.电视机(计算机)失火采取的扑救方法有 .( ABD   ) 

A、切断电源            B、用干粉或二氧化碳灭火器扑救 

C、用水扑灭            D、用湿棉被毯覆盖扑救 

26、发生火灾时为什么不能随便开启门窗？（ABCD）

A、房间门窗紧闭时，空气不流畅，室内供氧不足，火势发展缓慢，一旦门窗被打开，新鲜空气大量涌入，火势迅速发展；

B、空气对流作用，火焰会向外窜出

C、如果室外着火，大量烟气涌入，容易使人中毒窒息。

D、如开窗，火势蔓延到外面，容易扩大火灾范围

27、发生电气线路火灾的主要原因有哪些？（  ABCD   ）

A、漏电 、短路 C、过负荷 B、接触电阻过大  D、电火花和电弧

28、当地震发生时你在户外应怎样避震？（   ACD    ）

A、就近选择宽阔地         B、赶快返回室内

C、迅速离开高大危险物     D、避开过街桥、立交桥

29、特种设备是指涉及生命安全、危险性较大机械设备。（ABD）属于特种设备的监管范围。

A．商场自动扶梯 　  B．住宅楼电梯 　 C．大型冲压机床 　　

 D．5t电动葫芦 　　 E．球磨破碎机

30．乙炔气瓶，在使用到最后，应留有余气，其原因是（ ABE　）。

 A．保证瓶内有足够的剩余压力  B．防止混入其他气体或杂质  

C．以便取样化验确定气体种类    D．以便下次充装时可以节约资金    E．防止发生气瓶爆炸事故

31.与生产过程有关的职业性危害因素包括( ABCD )。

A.粉尘   B劳动制度   C.辐射  D.振动

32.生产过程中的职业性危害因素，按其性质分为( ACE  )。

A.化学因素B.地理因素C.物理因素D.环境因素E.生物因素

33.职业健康监护的内容包括( ABCD  )。

A.职业卫生教育与培训B.职业健康检查

C.建立职业健康监护档案D.从业人员健康监护信息管理

E.职业健康保护

34.职业健康检查分为( ABCD  )健康检查。

A.上岗前B.在岗期间C.离岗后D.应急健康检查
35.职业病危害项目申报内容包括(  ACDE   )。

A.用人单位的基本情况

B.存在毒物作业项目的提交职业中毒事故应急救援预案

C.工作场所职业病危害因素种类、浓度或强度

D.产生职业病危害因素的生产技术、工艺和材料

E.职业病危害防护设施，应急救援设施

36.特种设备是指( AC )的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施。

A.涉及生命安全B.涉及财产安全C.危害性较大

D.危险性较大E.工作负荷较大

37.危险化学品必须储存在( ABC )内。

A.专用仓库B.专用场地C.专用储存室D.地下室E.山洞

38.特种设备包括( ABCE  )。

A.锅炉B.压力管道C.电梯D.汽车E.大型游乐设施

39.不适用《特种设备安全法》的有( BCD  )。

A.起重机械B.核设施C.铁路机车D.煤矿矿井E.客运索道

40、《工伤保险条例》第十四条规定，职工有下列（ ABCD )情形之一的，应当 认定为工伤。

A.在工作时间和工作场所内，因履行工作原因受到事故伤害的

B.患职业病的

C.因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的

D.在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或城市轨道交通事故伤害的

E.在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的

41、《工伤保险条例》第十五条规定，职工有下列(  ADE   )情形之一的，视同工伤。

A.在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的

B.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的

C.在工作时间前后和工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害 的

D.在抢险救灾等维护国家利益和公共利益活动中受到伤害的

E.职工原在军队服役，因战、因工负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单 位后旧伤复发的

42.《工伤保险条例》第四十二条规定，工伤职工有下列(BCDE )情形之一的， 停止享受工伤保险待遇。

A.下岗人员   B.丧失享受待遇条件的   C.拒不接受劳动能力鉴定的   D.拒绝治疗的    E.被判刑正在收监执行的

43.从业人员的义务包括( BD   )。

A.对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评

B.正确佩戴和使用劳动防护用品

C.了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施

D.发现事故隐患，立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告

E.对本单位的强令冒险作业拒绝的义务

44.从业人员接受安全生产教育和培训的目的是(  ACDE   )。

A.提高安全生产技能    B.服从管理  C.增强事故预防能力

D.掌握安全生产知识    E.增强事故应急处理能力

45.生产经营单位负责人接到事故现场有关人员的事故报告后，应当(BD  )。

A.立即展开事故调查             B.立即采取有效措施组织抢救

C.立即对事故责任人做出处理     D.立即如实向有关部门报告

E.在控制事故扩大后再上报有关部门

46.按照《安全生产法》的规定，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程(BCD  )。

A.同时规划B.同时设计C.同时施工D.同时投入生产和使用E.同时支付工程款

47.事故应急救援的总目标是通过有效的应急救援行动，尽可能地降低事故的后果，包括(  ABD  )等。 

A.人员伤亡B.财产损失C.救援费用D.环境破坏E.应急救援措施

48.事故应急救援的基本任务包括 (  ABCD
  )。

A.组织营救受伤人员     B.迅速控制事态     C.消除危害后果

D.查清事故原因         E.处理事故责任人

49.一个完整的应急体系应由( ABCD )四部分构成。

A.组织体制B.运作机制C.法制基础D.应急保障系统E.急救系统

50.应急预案分为( ACE )三个层次。

A.综合预案B.单项预案C.专项预案D.基本预案E.现场预案   

51、以下哪些情况可认定为工伤？(A B C)
A.工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的
B.因工外出期间工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的
C.在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故伤害的
D.醉酒后在工作岗位导致伤亡的
52、下列哪几种情况，用人单位不得解除劳动者劳动合同？(A B C )
A.患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的
B.劳动者患病或非因工负伤，医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的
C.女职工在孕期、产期、哺乳期的
D.严重违反用人单位规章制度的
53、生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，告知作业场所和工作岗位存在的（ ABD ）。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。
A.危险因素 B.防范措施
C.事故隐患 D.事故应急措施
54、消防安全重点单位除履行机关、团体、企业、事业等单位应当履行消防安全职责外，还应当履行下列哪些消防安全职责？(ABCD)
A.确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作
B.建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理
C.实行每日防火巡查，并建立巡查记录
D.对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练
55、对触电者如何进行紧急抢救？（ ABCD ）
A.立即切断电源
B.用干燥木杆或竹竿等不导电材料将触电部位脱离
C.抬到通风干燥处仰卧，将其上衣和裤带放松，观察其有无脉搏
D.若触电者呼吸及心跳均停止，应在人工呼吸的同时实施心肺复苏，及时呼叫救护车
56、.对从事接触职业病危害作业的劳动者，用人单位应当按照国务院卫生行政部门的规定组织（ A B C ）的职业健康检查，并将检查结果如实告知劳动者。
A.上岗前  B.在岗期间 C.离岗时  D.休假前
57、加大对事故企业负责人的责任追究力度，其中，要依法从重处罚的情形有（ABD ）。
A.对非法违法生产造成人员伤亡的
B.瞒报事故情节特别恶劣的
C.一般参加事故抢险的
D.事故后逃逸情节特别恶劣的
58、强制淘汰落后技术产品，其中，符合予以强制性淘汰的落后技术、工艺和装备的有（ABCD ）。
A.不符合有关安全标准的
B.安全性能低下的
C.职业危害严重的
D.危及安全生产的
59、安全教育的种类包括( ABCD )。
A.转岗教育 B.三级安全教育C.特种作业人员安全教育
D.经常性安全教育
60、以下属于劳动者职业病防护措施的是（ABCD ）。
A.熟知职业病危害，严格遵守操作规程
B.正确使用个人防护用品
C.养成良好卫生习惯
D.接受职业健康检查
